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本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。
本大纲为首次制定。
本大纲由江苏省农业农村厅提出。
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水草梳清机
[bookmark: _Toc13153179][bookmark: _Toc13215937]范围
[bookmark: _Hlk14079074]本大纲规定了水草梳清机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。
本大纲适用于水草梳清机的专项鉴定。
[bookmark: _Toc13153180][bookmark: _Toc13215938]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 10396 农林拖拉机和机械草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
[bookmark: _Toc13153187][bookmark: _Toc13215939]基本要求
[bookmark: _Toc13153188][bookmark: _Toc13215940]申请方需提供的文件材料
[bookmark: _Toc445248513][bookmark: _Toc325987138][bookmark: _Toc445324329][bookmark: _Toc454426750]除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：
a) 产品规格表（见附录A）一份；
b) 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；
c) 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；
d)  符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；
e)  符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。
以上材料需加盖制造商公章。
[bookmark: _Toc145083672][bookmark: _Toc148086852][bookmark: _Toc454426752][bookmark: _Toc13153190][bookmark: _Toc13215941][bookmark: _Toc148086853][bookmark: _Toc145083673]样机确定
[bookmark: _Toc445400712][bookmark: _Toc454426753][bookmark: _Toc465764481]样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。
[bookmark: _Toc400633523][bookmark: _Toc465764484][bookmark: _Toc13153191][bookmark: _Toc13215942][bookmark: _Toc454426755]鉴定内容和方法
[bookmark: _Toc13153192][bookmark: _Toc13215943]一致性检查
检查内容和方法
一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格确认表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行检查。




一致性检查项目、限制范围及检查方法
	序号
	检查项目
	限制范围
	检查方法

	1
	型号名称
	一致
	核对

	2
	结构型式
	一致
	核对

	3
	电机规格
	一致
	核对

	4
	梳清机构主体尺寸（长×宽×高）
	允许偏差为 3%
	测量

	5
	浮体尺寸（长×宽×高）
	允许偏差为 3%
	测量

	6
	梳清宽度
	允许偏差为 3%
	测量

	7
	梳清机构线速度
	一致
	核对

	8
	蓄电池容量
	一致
	核对

	9
	蓄电池电压
	一致
	核对

	10
	蓄电池型式
	一致
	核对

	11
	梳齿材料
	一致
	核对


判定规则
一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
[bookmark: _Toc13153193][bookmark: _Toc13215944]创新性评价
0. 评价方法
0. 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。
0. 材料评审方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价：
1. 发明专利；
b） 实用新型专利；
c） 科技成果评价证书；
d)  科技成果查新报告。
0. 专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。
0. 判断规则
材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
[bookmark: _Toc13153194][bookmark: _Toc13215945]安全性检查
安全防护
电源线应有橡胶护圈，连接电线应采用金属软管护套或其他等效的护套。
电气系统、控制箱应有防水措施。
外露传动链轮应设置安全防护装置。
安全信息
操作手柄、开关处须有注明用途的文字或符号，可开启的防护装置及有危险部位应有安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的规定。
使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。  
判定规则
安全防护和安全信息检查符合4.3.1、4.3.2规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
[bookmark: _Toc454426757]安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的安全性检查报告。
[bookmark: _Toc13153195][bookmark: _Toc13215946]适用地区性能试验
评价方法
适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。
评价内容
适用性评价内容和要求见表3。
适用性评价内容和要求
	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	水草最大梳清比例
	/
	≥60%

	2
	最大作业深度
	m
	≥0.8

	3
	浮体最大载荷
	kg
	≥650


作业性能试验
水草最大梳清比例
选择伊乐藻为试验对象，塘口平均水深0.8 m，伊乐藻塘口覆盖面积80%以上，伊乐藻离水面距离小于0.1 m。作业深度调节到水面下0.6 m左右，作业速度设定为最快速度的30%～50%。测试区域长度为10m，宽度2m，收集称重梳清的伊乐藻，人工剪除水面下0.6m以上剩余的伊乐藻并称重。按公式（1）计算最大除草比例B。
B=Gc/（Gc+Gs）×100% …………………………………………（1）
式中：
B——水草最大梳清比例 ；
[bookmark: _Hlk18502518]Gc——测试区域内梳清的伊乐藻质量，单位为千克 （kg）；
Gs——测试区域内水面下0.6m以上剩余的伊乐藻质量，单位为千克 （kg）。
最大作业深度
将筛除机构调至最深作业状态，测量梳清机构下端至水面垂直距离即为最大作业深度。
船体最大载荷
配重至浮体最大吃水位置，称量配重总质量即为浮体最大载荷。
判定规则
试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc13153196][bookmark: _Toc13215947]综合判定规则
产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。
综合判定表
	一级指标
	二级指标

	
	序号
	项  目
	单位
	要求

	一致性检查
	1
	见表1 
	/
	符合本大纲表1的要求

	创新性评价
	1
	见4.2.1
	/
	符合本大纲第4.2.2的要求

	安全性检查
	1
	安全防护
	/
	    符合本大纲第4.3.1的要求

	
	2
	安全信息
	/
	符合本大纲第4.3.2的要求

	性能试验
	1
	水草最大梳清比例
	/
	≥60%

	
	2
	最大作业深度
	m
	≥0.8

	
	3
	浮体最大载荷
	kg
	≥650


一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。
[bookmark: _Toc13153197][bookmark: _Toc13215948]
（规范性附录）
产品规格表
产品规格表
	序 号
	项  目
	单  位
	设 计 值

	1
	型号名称
	/
	

	2
	结构型式
	/
	

	3
	梳清机构主体尺寸（长×宽×高）
	mm
	

	4
	浮体尺寸（长×宽×高）
	mm
	

	5
	梳清宽度
	mm
	

	6
	梳清机构线速度
	m/s
	

	7
	电机规格
	/
	

	8
	电机功率
	kW
	

	9
	电机电压
	V
	

	10
	蓄电池容量
	Ah
	

	11
	蓄电池电压
	V
	

	12
	蓄电池型式
	/
	

	13
	梳齿材料
	/
	




企业负责人：                       （公章）                       年    月    日
企业负责人：                       （公章）                       年    月    日
企业负责人：                    （公章）                          年     月     日 
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